SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BỆNH VIỆN BÀ RỊA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

**BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2024**

**Hạng mục: Thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị hệ thống Phát thanh, Truyền hình, Camera**

*(Kèm theo Công văn số /BVBR-HCQT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)*

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Xuất xứ/Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Khối lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu ghi hình Camera IP 32 kênh | - Đầu ghi hình camera IP, 32 kênh NVR5864-4KS2; Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P/ D1, băng thông đầu vào tối đa 320Mpbs; Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA với độ phân giải 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768; Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng lên đến 48TB  - Xuất xứ: DAHUA/Trung Quốc | Cái | 1 |
| 2 | Camera IP hồng ngoại 2.0 | - Camera IP; Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” CMOS; Độ phân giải: 2 Megapixel; Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời); Điện áp: DC12V hoặc PoE (802.3af); Công suất: <6W  - Xuất xứ: DAHUA/Trung Quốc | Cái | 32 |
| 3 | Ổ cứng chuyên dụng cho Camera, 6TB | - WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM (Màu tím)  - Ghi hình liên tục 24/7, IntelliPower(RPM)/SATA3)  - Độ bền cao, chống bào mòn mặt đĩa | Cái | 2 |
| 4 | Dây cáp mạng CAT5 chống nhiễu | Việt Nam | Mét | 2.880 |
| 5 | Hộp bảo vệ Camera | Việt Nam | Cái | 32 |
| 6 | Nguồn cấp PoE Camera 8 cổng | - AC Power Input Connection 3-wire AC inlet; IEC320 C6  - AC Power Input 90 to 300 VAC; 47 to 63 Hz  - DC Output voltage 56 VDC +/- 5%  - Altitude Up to 2km  - Xuất xứ: TP-Link/Trung Quốc | Cái | 4 |
| 7 | Switch chia mạng 8 cổng 1000 MB | - 8-Port Gigabit Easy Smart Switch TP-LINK TL-SG108E  - Switch thông minh TL-SG108E được trang bị 8 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000 Mbps  - Thiết bị cung cấp giám sát mạng, ưu tiên các lưu lượng truy cập và các tính năng VLAN  - Tính năng VLAN phong phú cải thiện an ninh mạng  - Xuất xứ: TP-Link/Trung Quốc | Cái | 4 |
| 8 | Tivi 55 inch của hệ thống Camera | - Smart Tivi, 55 inch, 4K, Hệ điều hành webOS 5.0, Ứng dụng phổ biến, Kích thước: Ngang 122.9cm - Cao 76.6cm - Dày 27.5 cm  - Xuất xứ: Casper/Thái Lan | Cái | 1 |
| 9 | Tivi 43 inch của hệ thống Truyền hình | - Smart Tivi, 55 inch  - Xuất xứ: Samsung/Việt Nam | Cái | 3 |
| 10 | Bình ắc quy tủ phát thanh | - Ắc quy khô  - Mã hiệu N12 (115F511), điện áp 12V, dung lượng 120 Ah  - Xuất xứ: Delkor/Hàn Quốc | Bình | 4 |