SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BỆNH VIỆN BÀ RỊA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

**BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2024**

**Hạng mục: Thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị hệ thống Cấp điện, chiếu sáng**

*(Kèm theo Công văn số /BVBR-HCQT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)*

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Xuất xứ/Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Khối lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa cửa tự động phòng mổ | - Bộ điều khiển motor cửa phòng mổ; Board nguồn; Bộ Sensor, cảm biến tay, đá chân  - Xuất xứ: Nhật Bản/Châu Á | Bộ | 2 |
| 2 | Đèn huỳnh quang 1,2m công nghệ Led | - Đèn led, kích thước 1,2m, quang thông 2.400lm, nhiệt độ màu 6.000K, điện áp 160V-265V, 50Hz-60Hz, góc chiếu 220 độ, tuổi thọ 20.000 giờ  - Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 500 |
| 3 | Đèn huỳnh quang phòng mổ | - Kích thước 1,2m, quang thông 3.500lm, nhiệt độ màu 6.500K, điện áp 160V-265V, 50Hz-60Hz, góc chiếu 220 độ, tuổi thọ 25.000 giờ  - Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 200 |
| 4 | Đèn chiếu sáng sân đường nội bộ | - Điện áp hoạt động: 100V-277V, 50/60Hz; Công suất 150W, bóng Led, Cosφ 0.95; THD<12%, quang thông 15.000lm; Ra>80; K=4000K; IP= 65; Đường kính D50, kích thước L680\*W290\*H120mm  - Xuất xứ: Châu Á | Bộ | 30 |
| 5 | Bộ điều khiển ánh sáng các nơi công cộng | - Điện áp hoạt động: 220V-230V, 50Hz; Đầu ra: 3600W, 16(6)A; Thời gian hẹn giờ tối thiểu: 1 phút; 3 chế độ: Auto, On, Off; Thiết lập 8 chương trình tắt mở 1 ngày; Môi trường hoạt động: từ -10 đến 45 độ C  - Xuất xứ: Châu Á | Bộ | 40 |
| 6 | Bộ điều khiển ánh sáng các nhà vệ sinh công cộng | - Điện áp hoạt động: 220V-230V, 50Hz; Đầu ra: 3600W, 16(6)A; Thời gian hẹn giờ tối thiểu: 1 phút; 3 chế độ: Auto, On, Off; Thiết lập 8 chương trình tắt mở 1 ngày; Môi trường hoạt động: từ -10 đến 45 độ C  - Xuất xứ: Châu Á | Bộ | 30 |
| 7 | Bộ cảm biến xả nước bồn tiểu nam | - Điện áp DC sử dụng pin; Kích thước 13x13cm; Chất liệu: đồng thau mạ Crom, chống nước IP65; Chức năng: 2 lần xả tiết kiệm nước, chức năng thông minh, tự động điều chỉnh thời xả theo tần suất và thời gian sử dụng  - Xuất xứ: Châu Á | Bộ | 18 |
| 8 | Sửa motor cổng bảo vệ số 1, 3, 4, 5 | - Motor có rây  - Cổng xếp inox hãng Thuận Xương Môn-Việt Nam | Bộ | 4 |
| 9 | Sửa Barie tự động cổng bảo vệ số 3 | - Thanh Barie chất liệu nhôm kích thước 2\*40\*80\*6.000 mm  - Xuất xứ: Châu Á | Bộ | 1 |