SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BỆNH VIỆN BÀ RỊA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

**BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2024**

**Hạng mục: Thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị hệ thống PCCC, chống sét**

*(Kèm theo Công văn số /BVBR-HCQT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)*

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Xuất xứ/Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Khối lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình ắc quy máy bơm chữa cháy diesel | - Ắc quy khô, điện áp 12V, dung lượng 100Ah  - Model: MF31A800  - Xuất xứ: Tia Sáng/VN | Cái | 4 |
| 2 | Lọc dầu máy bơm chữa cháy diesel | - Lọc nhiên liệu động cơ diesel  - Mã hiệu: 504107584  - Xuất xứ: HB/Việt Nam | Cái | 2 |
| 3 | Lọc nhớt máy bơm chữa cháy diesel | - Lọc nhớt động cơ diesel  - Mã hiệu: 2992242  - Xuất xứ: HB/Việt Nam | Cái | 2 |
| 4 | Lọc gió máy bơm chữa cháy diesel | - Lọc gió động cơ diesel  - Mã hiệu: AH1141  - Xuất xứ: HB/Việt Nam | Cái | 2 |
| 5 | Nhớt máy bơm chữa cháy diesel | - Nhớt 15W40  - Xuất xứ: Castrol/Việt Nam | Máy | 2 |
| 6 | Module điều khiển chuông | - Model: MRI-4046 hoặc MRI-500SAP  - Xuất xứ: Secutron/G7 | Cái | 10 |
| 7 | Module input/output | - Model: MRI- 4045 hoặc MRI-500RAP  - Xuất xứ: Secutron/ G7 | Cái | 5 |
| 8 | Module giám sát | - Model: MRI-4041 hoặc MRI-501MAP  - Xuất xứ: Secutron/ G7 | Cái | 25 |
| 9 | Đầu báo khói địa chỉ | - Model: MRI - 4010 hoặc MRI-2351AP  - Xuất xứ: Secutron/ G7 | Bộ | 150 |
| 10 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | - Model: MRI - 4030 hoặc MRI-5351AP  - Xuất xứ: Secutron/ G7 | Bộ | 5 |
| 11 | Nút nhấn khẩn địa chỉ (loại vỡ kính) | - Model: MRM-810MP hoặc MRM-710APU  - Xuất xứ: Secutron/ G7 | Cái | 5 |
| 12 | Đầu báo khói loại thường | - Model: SD-269F  - Xuất xứ: HJFIRE/Taiwan | Bộ | 5 |
| 13 | Đèn chiếu sáng sự cố | - Model: KT-2200  - Xuất xứ: Kentom/VN | Bộ | 50 |
| 14 | Đèn Exit | - Model: KT-620  - Xuất xứ: Kentom/VN | Bộ | 50 |
| 15 | Mặt nạ chống khói độc | - CM-119 Pro  - Xuất xứ: Dobu/Hàn Quốc | Cái | 2 |
| 16 | Bình ắc quy tủ báo cháy | - Ắc quy khô, điện áp 12V, dung lượng 35Ah  - Model: MF44B19  - Xuất xứ: TS/ Việt Nam | Bình | 4 |
| 17 | Bơm nạp bình chữa cháy | Việt Nam | Bình | 800 |
| 18 | Bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC | Việt Nam | Cái | 40 |
| 19 | Cuộn vòi chữa cháy DN50 x 20m x 16 bar | - Model: VJ50-20/16 + TMK-NZL 50B  - Xuất xứ: Tomoken Nhật/ VN | Bộ | 20 |
| 20 | Cuộn vòi chữa cháy DN65 x 20m x 16 bar | - Model: VJ65-20/16 + TMK-NZL 65A  - Xuất xứ: Tomoken Nhật/ VN | Bộ | 20 |