SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BỆNH VIỆN BÀ RỊA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

**BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2024**

**Hạng mục: Thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị hệ thống Xử lý nước thải**

*(Kèm theo Công văn số /BVBR-HCQT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Xuất xứ/Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Khối lượng** |
| 1 | Etanol | - Nồng độ 90%  - Xuất xứ: Trung Quốc | Kg | 720 |
| 2 | Cloramin B | - Nồng độ 70%, dạng viên nén 200gr  - Xuất xứ: Nhật Bản. | Kg | 480 |
| 3 | Na2CO3 | - Nồng độ 99%  - Xuất xứ: Trung Quốc | Kg | 720 |
| 4 | Bột nuôi cấy vi sinh | Việt Nam | Kg | 140 |
| 5 | Giá thể bám dính sinh học | - Diện tích bề mặt 500m2/m3  - Xuất xứ: Nhật Bản | m3 | 5 |
| 6 | Vật liệu lọc sinh học | - Kích thước 10x10mm, chất liệu PP  - Sản xuất tại Việt Nam | m3 | 3,5 |
| 7 | Hút chất thải bể tự hoại | Việt Nam | m3 | 153 |
| 8 | Chống hôi nhà vệ sinh công cộng | Việt Nam | Khu vực | 3 |
| 9 | Thông tắc, nạo vét hố gas đường thoát nước thải | Việt Nam | Hố | 20 |
| 10 | Hệ thống bẫy mỡ khoa Dinh dưỡng | - Kích thước 2.000x1.000x1.000mm; Inox 304 dày 3mm, ống đầu vào đầu ra DN100  - Sản xuất tại Việt Nam | Hệ | 1 |